ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І. Білоус Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Івануляк

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 р. \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 р.

**Інструкція з охорони праці №\_\_\_\_\_\_\_**

**під час виготовлення столярних з'єднань**

**1. Загальні положення**

1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.
2. Травми, можливі під час виконання столярних з'єднань:
3. запорошення очей;
4. порізи;
5. забиття.

1.3. Нещасні випадки під час виконання столярних з'єднань можуть трапитися через:

1. несправність інструменту, пристроїв;
2. неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;
3. недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;
4. безлад на робочому місці;
5. недодержання трудової дисципліни;
6. неміцне кріплення деталі, інструменту.
7. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.
8. Не користуватися відкритим вогнем.

**2. Вимоги безпеки до початку роботи**

1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками).
2. Перевірити справність верстака.
3. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.
4. Перевірити наявність і справність інвентарю, інструментів, пристроїв. Підготувати їх до безпечної роботи.
5. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.
6. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини підчас виконання столярних з'єднань.

**3. Вимоги безпеки під час виконання робіт**

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за призначенням:

1. стежити за натягом полотна лучкової пилки;
2. застосовувати напрямляч під час запилювання;
3. очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;
4. у випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити його.
5. Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свердлення, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.
6. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружкою. Своєчасно класти на місце інструменти загального користування.
7. Не відволікатися підчас роботи, користуватися правильними прийомами роботи.
8. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому і добре провітрюваному приміщенні.

**4. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.
2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.
3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати стружку або змітати рукою забороняється).
4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 3-5 мм.
5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.
6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

**5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

1. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.
2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Інструкцію розробив учитель

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи Семенів Н.М.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ р.