### ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І. Білоус Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Івануляк

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 р. \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 р.

**Інструкція з охорони праці №\_\_\_\_**

**Під час роботи на швейній машинці з електроприводом**

**І. Загальні положення**

1.1. До роботи на швейній машинці з електроприводом допускаються учні, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання, отримали інструктаж на робочому місці, оволоділи безпечними прийомами і навичками праці та засвоїли вимоги даної інструкції.

 1.2.Робоче місце необхідно організовувати згідно з вимогами НОП, щоб виключити будь-яку можливість одержання травми учнями.

 1.3.Виконувати необхідно тільки доручену роботу.

**II. Вимоги безпеки перед початком роботи**

 2.1.Одягніть спецодяг (халат чи фартух, зав'яжіть волосся косинкою чи стрічкою).

 2.2.Приготуйте своє робоче місце, приберіть усі сторонні предмети, які можуть заважати в процесі роботи.

 2.3.Перевірте справність швейної машинки з електроприводом (справність вилки, з’єднувальних шнурів, ножної педалі, електричного приводу швейної машинки ); при виявленні несправностей повідомте про це вчителя. Працювати на несправній швейній машинці з електроприводом забороняється .

 2.4.Необхідно перевірити наявність і справність захисного заземлення у швейній машинці з електроприводом, захисного огородження електродвигуна, кнопкового пускача, наявність лапки з запобіжниками, які оберігають пальці від проколів.

2.5.Усі струмопровідні частини електроприводу мають бути ізольованими, без пошкодження ізоляції проводів.

2.6. Штепсельна вилка повинна щільно входити в гніздо розетки.

2.7. Перевірити наявність гумового килимка на металевій педалі промислової машини, правильність заправки шпулькового ковпачка.

2.8. Перед вмиканням машинки необхідно перевірити її роботу вручну .

**III. Вимоги безпеки під час виконання роботи**

 3.1.Вмикати і вимикати швейну машинку з електроприводом в електромережу необхідно тільки сухими руками за корпус вилки, а не за шнур.

1. Педаль або кнопка пускового реостата повинна вмикати або вимикати електродвигун плавно без заїдання і повторного вмикання.
2. Під час роботи необхідно стежити за роботою електродвигуна, при найменшій несправності припиніть роботу, вимкніть машинку з електромережі і повідомте про це вчителя.
3. Не можна зберігати на платформі швейної машинки сторонніх предметів, зокрема ножиці.
4. Під час роботи сидіти за швейною машинкою потрібно рівно, з невеликим нахилом, не сутулячись.
5. Не тримайте пальці рук біля лапки, щоб не проколоти їх голкою.
6. Уважно заправляйте нитки, не можна ставити котушки з поламаними краями.
7. Перед шиттям не забувайте опускати лапку.
8. Перед зшиванням переконайтесь у відсутності шпильок чи голок на лінії шва виробу.
9. Не приводьте в рух швейну машинку, якщо під лапкою немає тканини.
10. Під час шиття - не тягніть тканину і не підштовхуйте її під лапкою.
11. Якщо необхідно провести чищення і змащення швейної машинки з електроприводом, то її необхідно вимкнути з електромережі.

З Л 3. Проводити регулювання строчки, чищення і змащення машинки, встановлювати голку, заправляти нитки, надягати пас на шків машинки можна лише після того, як вимкнули машинку з електромережі.

**IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи**

4.1. Після закінчення роботи на швейній машинці з електричним приводом необхідно:

1. вимкнути машинку з електромережі, беручи рукою за пластмасовий корпус вилки, а не за провід;
2. підняти у верхнє положення голку і прижимну лапку, підкласти клапоть тканини і опустити голку й лапку у нижнє положення, щоб уникнути пошкодження лапки;
3. при потребі почистити і змазати машинку.

4.2. Скласти машинку, а виріб здати вчителю на перевірку.

**V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**

5.1. При виявленні пробивання електричного струму на корпус швейної машинки необхідно негайно вимкнути машинку з електро-мережі, припинити роботу і повідомити про це вчителя.

5.2. При пораненні рук чи інших частин тіла негайно припиніть роботу і повідомте про це вчителя. Вчитель надасть необхідну першу медичну допомогу, а в разі необхідності викличе швидку медичну допомогу за тел. 103.

5.3, При загорянні електропроводів необхідно вимкнути рубильник, учнів вивести з приміщення у безпечне місце і приступити до ліквідації осередку вогню. В разі необхідності викликати пожежну службу за тел. 101.

Інструкцію розробив учитель

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи Семенів Н.М.

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201 \_\_ р.