ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ПК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І. Білоус Директор школи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Івануляк

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 р. \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 р.

**Інструкція з охорони праці №\_\_**

 **під час оздоблення виробів**

**1. Загальні положення**

1.1, До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч­ні методи роботи.

1.2. Травми, можливі підчас оздоблювання виробів:

1. запорошення очей;
2. отруєння.

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситуацій, слід дотримуватися таких вимог:

1. працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;
2. у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;
3. дотримуватися трудової дисципліни, не залишати робочого місця без дозволу вчителя;
4. не гратися інструментами;
5. не розмовляти, не заважати працювати іншим;
6. не крутити ручки й важелі верстатів, не вмикати електричні прилади без дозволу вчителя.
7. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.
8. Доглядати за робочим місцем.
9. Не користуватися відкритим вогнем.
10. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

**2. Вимоги безпеки до початку роботи**

1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхідності - захисні окуляри.
2. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнившись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.
3. Перед фарбуванням або лакуванням одягти на руки гумові рукавички.
4. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.
5. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час оздоблювання виробів.

**3.Вимоги безпеки під час виконання робіт**

* 1. Наносити лаки та фарби тількі в добре провітрюваному преміщенні.
	2. При можливості виконувати оздоблення на відкритому повітрі.
	3. Виконувати роботу в окремому підготовленному місці.
	4. Не використовувати електронагрівальні прилади, не користуватись відкритим вогнем при виконанні оздоблювальних робіт.
	5. Запобігати попадінню крапель лаку або фарби на відкриті ділянки тіла.
1. **Вимоги безпеки після закінчення робіт**
	1. Після закінчення роботи вимити руки водою з милом.
	2. Якщо фарба або лак не відмиваються, змочити руки оліфою або олією та промити змилом.
	3. Здати виконану роботу вчателю, керівнику гуртка.
	4. Прибрати робоче місце. Зняти спецодяг.
2. **Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях**
	1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.
	2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.
	3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Інструкцію розробив учитель

Погоджено

Заступник директора з навчально-виховної роботи Семенів Н.М.